1. 结施 22中，LB3下部纵筋伸入 1轴支座的长度为（ C ）mm。

A．40 B．50 C．125 D.150

1. 结施 22中，LB3在 1轴处上部非贯通筋的水平投影长度为（ A ）mm。

A．1120 B．1220 C．1245 D.1345

1. 结施 22中，悬挑板阳角放射筋在支座处弯锚长度为（ C ） ）。

A．10d B．12d C．15d D.20d

1. WB1的板面标高是（ ）。

答案：4.000m

1. WB1在X方向的板底筋是（ ）。

答案：三级钢8@150

1. D~G轴/3轴板面钢筋水平投影长度是（ ） mm

答案：2100

1. 楼板LB2板厚是（ ）mm。

答案：100

1. 门厅a-a大样图中2.700米标高，悬挑板的受力钢筋是（ ）

答案：三级钢10@100

1. 门厅a-a大样图中2.700米标高，悬挑板的分布钢筋是（ ）

答案：三级钢6@250